**О правилах эксплуатации печей**

ПАМЯТКА о правилах эксплуатации печей По статистике каждый год более 15% всех пожаров на территории области происходят из-за нарушения правил эксплуатации печей. Информируем, что в отопительный сезон, в период холодов, резко увеличивается число «печных» пожаров. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности, печное оборудование со временем приходит в негодность. Основными причинами пожаров являются: - перекал печей; - недостаточное расстояние от печи, дымоходов до сгораемых частей, балок, деревянных перекрытий здания; - скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению, выводу продуктов сгорания. Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных печей. Для этого необходимо: - регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить чистку дымоходов; - не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены; - не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива; - не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления; - во избежание возгораний удалять шлак и золу из печных топок в безопасное место; При использовании печей не допускается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними; - эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами; - сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей; - использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов; - непрерывно топить печь дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения); - самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.